{"text_format":"5","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["목차","산출집계","목록별산출서","사용설명"],"props":{"creator":"이지테크","last_modified_by":"TEA-HO","company":"이지테크"},"not_rendered":{"images":2,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"목차","index":0,"n_rows":16,"n_cols":27,"rows_kept":16,"merged":[[2,3,2,8],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8]],"headers":{"header":["","목 차"]}}
[{"$nulls":26},"연속산출서"]
[]
["한국주택금융공사",null,null,"1-1.전등설비공사"]
["번호","공종코드","…","구  분","내           용","단위","수량","페이지","비               고"]
[]
[{"$nulls":3},"전체 집계표*","     1-1.전등설비공사","식",1,null,"산출집계 - 3"]
[{"$nulls":3},"전체 집계표*","     1-2.전열설비공사","식",1,null,"산출집계 - 77"]
[{"$nulls":3},"전체 집계표*","     1-3.조명제어설비공사","식",1,null,"산출집계 - 114"]
[{"$nulls":3},"목록별 산출서","1.   전기공사","식",1]
[{"$nulls":3},"목록별 산출서","     1-1.전등설비공사","식",1]
[{"$nulls":3},"목록별 산출서","     전등설비","식",1,null,"목록별산출서 - 3"]
[{"$nulls":3},"목록별 산출서","     전등철거","식",1,null,"목록별산출서 - 408"]
[{"$nulls":3},"목록별 산출서","     1-2.전열설비공사","식",1]
[{"$nulls":3},"목록별 산출서","     전열설비","식",1,null,"목록별산출서 - 453"]
[{"$nulls":3},"목록별 산출서","     1-3.조명제어설비공사","식",1]
[{"$nulls":3},"목록별 산출서","     P/S","식",1,null,"목록별산출서 - 768"]

{"sheet":"산출집계","index":1,"n_rows":125,"n_cols":12,"rows_kept":125,"merged":[[2,3,2,24],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[39,3,39,24],[40,3,42,3],[40,4,42,4],[40,5,42,5],[76,3,76,24],[77,3,79,3],[77,4,79,4],[77,5,79,5],[113,3,113,24],[114,3,116,3],[114,4,116,4],[114,5,116,5]],"headers":{"header":["","산 출 집 계 표"]}}
[]
[]
[{"$nulls":3},"1.전기공사::1-1.전등설비공사"]
["번호","공종코드","코드","명칭","규격","단위","지 급",{"$nulls":3},"전등","전등"]
[{"$nulls":7},"계","할증(%)","소 계"]
[{"$nulls":10},"설비","철거"]
[null,null,59750337011,"강제전선관(노출)","아연도 16 mm","M",null,455,10,414,413.5]
[null,null,59750337012,"강제전선관(노출)","아연도 22 mm","M",null,77,10,70,70]
[null,null,59753097002,"합성수지제 가요전선관","CD-난연성 16㎜","M",null,24,10,22,22.4]
[null,null,59753097003,"합성수지제 가요전선관","CD-난연성 22㎜","M",null,31,10,28,28]
[null,null,59753017003,"1종금속제가요전선관","16 mm 일반-비방수","M",null,323,10,294,294]
[null,null,59753017005,"1종금속제가요전선관","28 mm 일반-비방수","M",null,10,10,9,9]
[null,null,59753017043,"1종금속제가요전선관","커넥터, 16 mm 일반-비방수","개",null,392,null,392,392]
[null,null,59753017045,"1종금속제가요전선관","커넥터, 28 mm 일반-비방수","개",null,18,null,18,18]
[null,null,59753767011,"아우트렛박스","8각 54㎜","개",null,183,null,183,183]
[null,null,59753767041,"아우트렛박스","중형4각 54㎜","개",null,16,null,16,16]
[null,null,59753777102,"스위치박스","1 개용 54 mm","개",null,17,null,17,17]
[null,null,59753777111,"스위치박스","2 개용 54 mm","개",null,1,null,1,1]
[null,null,59753767221,"아우트렛박스 커버","커버, 8각, 둥근구멍(평)","개",null,180,null,180,180]
[null,null,59753767251,"아우트렛박스 커버","커버, 4각, 둥근구멍(평)","개",null,16,null,16,16]
[null,null,"MM300003701","박스보강비","1 구용","개소",null,18,null,18,18]
[null,null,61455137894,"정션 박스","100*100*50","EA",null,41,null,41,41]
[null,null,"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M",null,3100,10,2818,2817.8]
[null,null,"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M",null,378,10,344,344]
[null,null,"E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M",null,302,5,288,288]
[null,null,"E1450287539","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 3C×4㎟","M",null,39,5,37,37]
[null,null,"E1450287562","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 4C×4㎟","M",null,20,5,19,19]
[null,null,59301517001,"매입스위치","250V 1로1구","개",null,8,null,8,8]
[null,null,59301517002,"매입스위치","250V 1로2구","개",null,8,null,8,8]
[null,null,59301517003,"매입스위치","250V 1로3구","개",null,1,null,1,1]
[null,null,59301517004,"매입스위치","250V 1로4구","개",null,1,null,1,1]
[null,null,59400247002,"와이어콘넥터","6 ㎟ x 2가닥","개",null,597,null,597,597]
[null,null,56950120016,"파이프행가","16 C","식",null,277,null,277,277]
[null,null,56950120022,"파이프행가","22 C","식",null,46,null,46,46]
[null,null,"MM796262378","다운라이트 타공",null,"개소",null,120,null,120,120]
[null,null,"MM879443832","(철거)조명기구","평판조명","SET",null,134,null,134,null,134]
[null,null,"MM879209986","조명기구(LE)","비상D/L, LED 6W","개",null,13,null,13,13]
[]
[]
[{"$nulls":3},"1.전기공사::1-1.전등설비공사"]
["번호","공종코드","코드","명칭","규격","단위","지 급",{"$nulls":3},"전등","전등"]
[{"$nulls":7},"계","할증(%)","소 계"]
[{"$nulls":10},"설비","철거"]
[null,null,"MM879209987","조명기구(LT-01)","매입등, LED 40W","개",null,76,null,76,76]
[null,null,"MM879209988","조명기구(LT-02)","D/L, LED 15W","개",null,20,null,20,20]
[null,null,"MM879209989","조명기구(LT-03a)","D/L, LED 15W","개",null,67,null,67,67]
[null,null,"MM879209990","조명기구(LT-03b)","D/L, LED 15W","개",null,16,null,16,16]
[null,null,"MM879209991","조명기구(LT-04a)","간접등, LED 18W","개",null,84,null,84,84]
[null,null,"MM879209992","조명기구(LT-04b)","간접등, LED 14W","개",null,12,null,12,12]
[null,null,"MM879209993","조명기구(LT-04c)","간접등, LED 9W","개",null,15,null,15,15]
[null,null,"MM879209994","조명기구(LT-05)","D/L, LED 6W","개",null,2,null,2,2]
[null,null,"MM879209995","조명기구(LT-06)","펜던트등, LED 30W","개",null,3,null,3,3]
[null,null,"MM879209996","조명기구(LT-07)","D/L, LED 2/20W","개",null,2,null,2,2]
{"$rows_empty":23}
[{"$nulls":3},"1.전기공사::1-2.전열설비공사"]
["번호","공종코드","코드","명칭","규격","단위","지 급",{"$nulls":3},"전열"]
[{"$nulls":7},"계","할증(%)","소 계"]
[{"$nulls":10},"설비"]
[null,null,59750337011,"강제전선관(노출)","아연도 16 mm","M",null,20,10,18,18]
[null,null,59753097002,"합성수지제 가요전선관","CD-난연성 16㎜","M",null,333,10,303,302.5]
[null,null,59753777102,"스위치박스","1 개용 54 mm","개",null,8,null,8,8]
[null,null,59753777111,"스위치박스","2 개용 54 mm","개",null,30,null,30,30]
[null,null,59753767321,"아우트렛박스 커버","커버, 4각, 승압용","개",null,30,null,30,30]
[null,null,"MM300003701","박스보강비","1 구용","개소",null,38,null,38,38]
[null,null,59350067041,"시스템 박스","ACCESS FLOOR 용","개",null,67,null,67,67]
[null,null,61455137894,"정션 박스","100*100*50","EA",null,3,null,3,3]
[null,null,"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M",null,1165,10,1059,1058.7]
[null,null,"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M",null,20,10,18,18]
[null,null,"E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M",null,530,5,505,505]
[null,null,59350317206,"콘센트","매입-접지형, 250V 2구","개",null,29,null,29,29]
[null,null,59350317208,"방우콘센트","매입-접지형, 250V 2구","개",null,9,null,9,9]
[null,null,56950120016,"파이프행가","16 C","식",null,12,null,12,12]
[null,null,"MM879531607","시스템박스 타공","바닥까기","개소",null,67,null,67,67]
{"$rows_empty":18}
[{"$nulls":3},"1.전기공사::1-3.조명제어설비공사"]
["번호","공종코드","코드","명칭","규격","단위","지 급"]
[{"$nulls":7},"계","할증(%)","소 계","P/S"]
[]
[null,null,59750337012,"강제전선관(노출)","아연도 22 mm","M",null,46,10,42,41.5]
[null,null,59753097003,"합성수지제 가요전선관","CD-난연성 22㎜","M",null,12,10,11,10.6]
[null,null,59753777111,"스위치박스","2 개용 54 mm","개",null,2,null,2,2]
[null,null,"MM300003701","박스보강비","1 구용","개소",null,2,null,2,2]
[null,null,61455137894,"정션 박스","100*100*50","EA",null,2,null,2,2]
[null,null,59753857061,"풀박스","200×200×100","개",null,1,null,1,1]
[null,null,"E1450358401","난연제어케이블","F-CVV-S, 2Cx1.5㎟","M",null,58,5,55,54.7]
[null,null,56950120022,"파이프행가","22 C","식",null,27,null,27,27]

{"sheet":"목록별산출서","index":2,"n_rows":810,"n_cols":13,"rows_kept":810,"merged":[[2,3,2,12],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[47,3,47,12],[48,3,49,3],[48,4,49,4],[48,5,49,5],[48,6,49,6],[48,7,49,7],[48,8,49,8],[48,9,49,9],[48,10,49,10],[48,11,49,11],[48,12,49,12],[92,3,92,12],[93,3,94,3],[93,4,94,4],[93,5,94,5],[93,6,94,6],[93,7,94,7],[93,8,94,8],[93,9,94,9],[93,10,94,10],[93,11,94,11],[93,12,94,12],[137,3,137,12],[138,3,139,3],[138,4,139,4],[138,5,139,5],[138,6,139,6],[138,7,139,7],[138,8,139,8],[138,9,139,9],[138,10,139,10],[138,11,139,11],[138,12,139,12],[182,3,182,12],[183,3,184,3],[183,4,184,4],[183,5,184,5],[183,6,184,6],[183,7,184,7],[183,8,184,8],[183,9,184,9],[183,10,184,10],[183,11,184,11],[183,12,184,12],[227,3,227,12],[228,3,229,3],[228,4,229,4],[228,5,229,5],[228,6,229,6],[228,7,229,7],[228,8,229,8],[228,9,229,9],[228,10,229,10],[228,11,229,11],[228,12,229,12],[272,3,272,12],[273,3,274,3],[273,4,274,4],[273,5,274,5],[273,6,274,6],[273,7,274,7],[273,8,274,8],[273,9,274,9],[273,10,274,10],[273,11,274,11],[273,12,274,12],[317,3,317,12],[318,3,319,3],[318,4,319,4],[318,5,319,5],[318,6,319,6],[318,7,319,7],[318,8,319,8],[318,9,319,9],[318,10,319,10],[318,11,319,11],[318,12,319,12],[362,3,362,12],[363,3,364,3],[363,4,364,4],[363,5,364,5],[363,6,364,6],[363,7,364,7],[363,8,364,8],[363,9,364,9],[363,10,364,10],[363,11,364,11],[363,12,364,12],[407,3,407,12],[408,3,409,3],[408,4,409,4],[408,5,409,5],[408,6,409,6],[408,7,409,7],[408,8,409,8],[408,9,409,9],[408,10,409,10],[408,11,409,11],[408,12,409,12],[452,3,452,12],[453,3,454,3],[453,4,454,4],[453,5,454,5],[453,6,454,6],[453,7,454,7],[453,8,454,8],[453,9,454,9],[453,10,454,10],[453,11,454,11],[453,12,454,12],[497,3,497,12],[498,3,499,3],[498,4,499,4],[498,5,499,5],[498,6,499,6],[498,7,499,7],[498,8,499,8],[498,9,499,9],[498,10,499,10],[498,11,499,11],[498,12,499,12],[542,3,542,12],[543,3,544,3],[543,4,544,4],[543,5,544,5],[543,6,544,6],[543,7,544,7],[543,8,544,8],[543,9,544,9],[543,10,544,10],[543,11,544,11],[543,12,544,12],[587,3,587,12],[588,3,589,3],[588,4,589,4],[588,5,589,5],[588,6,589,6],[588,7,589,7],[588,8,589,8],[588,9,589,9],[588,10,589,10],[588,11,589,11],[588,12,589,12],[632,3,632,12],[633,3,634,3],[633,4,634,4],[633,5,634,5],[633,6,634,6],[633,7,634,7],[633,8,634,8],[633,9,634,9],[633,10,634,10],[633,11,634,11],[633,12,634,12],[677,3,677,12],[678,3,679,3],[678,4,679,4],[678,5,679,5],[678,6,679,6],[678,7,679,7],[678,8,679,8],[678,9,679,9],[678,10,679,10],[678,11,679,11],[678,12,679,12],[722,3,722,12],[723,3,724,3],[723,4,724,4],[723,5,724,5],[723,6,724,6],[723,7,724,7],[723,8,724,8],[723,9,724,9],[723,10,724,10],[723,11,724,11],[723,12,724,12],[767,3,767,12],[768,3,769,3],[768,4,769,4],[768,5,769,5],[768,6,769,6],[768,7,769,7],[768,8,769,8],[768,9,769,9],[768,10,769,10],[768,11,769,11],[768,12,769,12]],"headers":{"header":["","세 부 산 출 서"]}}
[]
[]
[null,"공종명Line",null,"1.전기공사::1-1.전등설비공사::전등설비"]
["번호","공종코드","구분","산 출 목 록","산 출 수 식","수식계","코드","명칭","규격","단위","단위수식","단위계","계"]
[]
["P0101",null,null,"━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━"]
["P0101",null,null,"               [ 지상17층 ]"]
["P0101",null,null,"            [ TO : LN/LE-17 ]"]
["P0101",null,null,"━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━"]
["P0101",null,null,"☞ L1"]
["P0101","전선관 + (노출) + ST 16c",null,"ST16C (HFIX 2.5sq x2, E-2.5)PH","20+2+2+5+7+7+7+5.5+5.5+2.5+2.5+7+2.5+2+2","79.5","59750337011","강제전선관(노출)","아연도 16 mm","M","1","1","79.5"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","2","2","159"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","1","1","79.5"]
["P0101","파이프 + 행거 + 16c",{"$nulls":4},"56950120016","파이프행가","16 C","식","0.67","0.67","53.265"]
["P0101","전선관 + (노출) + ST 16c",null,"ST16C (HFIX 2.5sq x2, E-2.5)PH","2+1","3","59750337011","강제전선관(노출)","아연도 16 mm","M","1","1","3"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","2","2","6"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","1","1","3"]
["P0101","파이프 + 행거 + 16c",{"$nulls":4},"56950120016","파이프행가","16 C","식","0.67","0.67","2.01"]
["P0101","전선관 + (노출) + ST 22c",null,"ST22C (HFIX 2.5sq x3, E-2.5)PH","2.5+7","9.5","59750337012","강제전선관(노출)","아연도 22 mm","M","1","1","9.5"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","3","3","28.5"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","1","1","9.5"]
["P0101","파이프 + 행거 + 22c",{"$nulls":4},"56950120022","파이프행가","22 C","식","0.67","0.67","6.365"]
["P0101","전선관 + (노출) + ST 22c",null,"ST22C (HFIX 2.5sq x4, E-2.5)PH","3","3","59750337012","강제전선관(노출)","아연도 22 mm","M","1","1","3"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","4","4","12"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","1","1","3"]
["P0101","파이프 + 행거 + 22c",{"$nulls":4},"56950120022","파이프행가","22 C","식","0.67","0.67","2.01"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",null,"      (HFIX 2.5sq x2, E-2.5)여유","0.3*66","19.8","MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","2","2","39.6"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","1","1","19.8"]
["P0101","1종 가요 + 전선관 + 일반28c",null,"FL28C (F-CV 4sq/4C x1, E-4)+J/B 1M","1","1","59753017005","1종금속제가요전선관","28 mm 일반-비방수","M","1","1","1"]
["P0101","1종 가요 + 커넥터 + 일반28c",{"$nulls":4},"59753017045","1종금속제가요전선관","커넥터, 28 mm 일반-비방수","개","2","2","2"]
["P0101","케이블 + F-CV + 4_㎟/4c",{"$nulls":4},"E1450287562","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 4C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0101","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0101","Junction + BOX",{"$nulls":4},"61455137894","정션 박스","100*100*50","EA","1","1","1"]
["P0101","케이블 + F-CV + 4_㎟/4c",null,"      (F-CV 4sq/4C x1, E-4)TRAY","1+7+↓4+5","17","E1450287562","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 4C×4㎟","M","1","1","17"]
["P0101","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","17"]
["P0101","케이블 + F-CV + 4_㎟/4c",null,"      (F-CV 4sq/4C x1, E-4)여유","1","1","E1450287562","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 4C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0101","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0101",null,null,"----------------------------------------"]
["P0101","1종 가요 + 전선관 + 일반16c",null,"FL16C (HFIX 2.5sq x2, E-2.5) -1.5M","47","47","59753017003","1종금속제가요전선관","16 mm 일반-비방수","M","1.5","1.5","70.5"]
["P0101","1종 가요 + 커넥터 + 일반16c",{"$nulls":4},"59753017043","1종금속제가요전선관","커넥터, 16 mm 일반-비방수","개","2","2","94"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","3*1.5","4.5","211.5"]
["P0101","아우트렛 + 8각 박스 + 54㎜",null,"조명기구용 BOX -8각(천정)","46","46","59753767011","아우트렛박스","8각 54㎜","개","1","1","46"]
["P0101","박스커버 + 8 각 + 둥근구멍",{"$nulls":4},"59753767221","아우트렛박스 커버","커버, 8각, 둥근구멍(평)","개","1","1","46"]
["P0101","와이어 + 콘넥터 + 6 ㎟/2",{"$nulls":4},"59400247002","와이어콘넥터","6 ㎟ x 2가닥","개","3","3","138"]
["P0101","아우트렛 + 박스중형 + 4각54㎜",null,"조명기구용 BOX -4각(천정)","1","1","59753767041","아우트렛박스","중형4각 54㎜","개","1","1","1"]
[]
[]
[null,"공종명Line",null,"1.전기공사::1-1.전등설비공사::전등설비"]
["번호","공종코드","구분","산 출 목 록","산 출 수 식","수식계","코드","명칭","규격","단위","단위수식","단위계","계"]
[]
["P0101","박스커버 + 4 각 + 둥근평형","◀앞 장에서 연결",{"$nulls":3},"59753767251","아우트렛박스 커버","커버, 4각, 둥근구멍(평)","개","1","1","1"]
["P0101","와이어 + 콘넥터 + 6 ㎟/2",{"$nulls":4},"59400247002","와이어콘넥터","6 ㎟ x 2가닥","개","3","3","3"]
["P0101",null,null,"----------------------------------------"]
["P0101","Junction + BOX",null,"Junction BOX","2","2","61455137894","정션 박스","100*100*50","EA","1","1","2"]
["P0101","조명기구(LT-01) + 매입등, LED 40W",null,"조명기구(LT-01) ; 매입등, LED 40W","47","47","MM879209987","조명기구(LT-01)","매입등, LED 40W","개","1","1","47"]
["P0101","조명기구(LT-04a) + 간접등, LED 18W",null,"조명기구(LT-04a) ; 간접등, LED 18W","18","18","MM879209991","조명기구(LT-04a)","간접등, LED 18W","개","1","1","18"]
["P0101","조명기구(LT-04c) + 간접등, LED 9W",null,"조명기구(LT-04c) ; 간접등, LED 9W","1","1","MM879209993","조명기구(LT-04c)","간접등, LED 9W","개","1","1","1"]
["P0101"]
["P0101",null,null,"☞ L2"]
["P0101","전선관 + (노출) + ST 16c",null,"ST16C (HFIX 2.5sq x2, E-2.5)PH","7+2+2+5.5+3.5+2+2.5+2.5+2.5+5+2+11","47.5","59750337011","강제전선관(노출)","아연도 16 mm","M","1","1","47.5"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","2","2","95"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","1","1","47.5"]
["P0101","파이프 + 행거 + 16c",{"$nulls":4},"56950120016","파이프행가","16 C","식","0.67","0.67","31.825"]
["P0101","전선관 + (노출) + ST 22c",null,"ST22C (HFIX 2.5sq x3, E-2.5)PH","5+2+2+5.5","14.5","59750337012","강제전선관(노출)","아연도 22 mm","M","1","1","14.5"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","3","3","43.5"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","1","1","14.5"]
["P0101","파이프 + 행거 + 22c",{"$nulls":4},"56950120022","파이프행가","22 C","식","0.67","0.67","9.715"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",null,"      (HFIX 2.5sq x2, E-2.5)여유","0.3*29","8.7","MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","2","2","17.4"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","1","1","8.7"]
["P0101","1종 가요 + 전선관 + 일반28c",null,"FL28C (F-CV 4sq/2C x1, E-4)+J/B 1M","1","1","59753017005","1종금속제가요전선관","28 mm 일반-비방수","M","1","1","1"]
["P0101","1종 가요 + 커넥터 + 일반28c",{"$nulls":4},"59753017045","1종금속제가요전선관","커넥터, 28 mm 일반-비방수","개","2","2","2"]
["P0101","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",{"$nulls":4},"E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0101","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0101","Junction + BOX",{"$nulls":4},"61455137894","정션 박스","100*100*50","EA","1","1","1"]
["P0101","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)TRAY","5+7+↓4+5","21","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","21"]
["P0101","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","21"]
["P0101","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)여유","1","1","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0101","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0101",null,null,"     -------- << SWITCH >> --------"]
["P0101","전선관 + (노출) + ST 16c",null,"ST16C (HFIX 2.5sq x2)PH","1*3+1*4","7","59750337011","강제전선관(노출)","아연도 16 mm","M","1","1","7"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","2","2","14"]
["P0101","파이프 + 행거 + 16c",{"$nulls":4},"56950120016","파이프행가","16 C","식","0.67","0.67","4.69"]
["P0101","전선관 + (KS) + CD 16c",null,"CD16C (HFIX 2.5sq x2)벽체","↓2.8*7","19.6","59753097002","합성수지제 가요전선관","CD-난연성 16㎜","M","1","1","19.6"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","2","2","39.2"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",null,"      (HFIX 2.5sq x2)여유","0.3*7","2.1","MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","2","2","4.2"]
["P0101","전선관 + (노출) + ST 22c",null,"ST22C (HFIX 2.5sq x3)PH","2+2+2","6","59750337012","강제전선관(노출)","아연도 22 mm","M","1","1","6"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","3","3","18"]
["P0101","파이프 + 행거 + 22c",{"$nulls":4},"56950120022","파이프행가","22 C","식","0.67","0.67","4.02"]
["P0101","전선관 + (KS) + CD 22c",null,"CD22C (HFIX 2.5sq x3)벽체","↓2.8*3","8.4","59753097003","합성수지제 가요전선관","CD-난연성 22㎜","M","1","1","8.4"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm","뒷 장으로 연결▶",{"$nulls":3},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","3","3","25.2"]
[]
[]
[null,"공종명Line",null,"1.전기공사::1-1.전등설비공사::전등설비"]
["번호","공종코드","구분","산 출 목 록","산 출 수 식","수식계","코드","명칭","규격","단위","단위수식","단위계","계"]
[]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",null,"      (HFIX 2.5sq x3)여유","0.3*3","0.9","MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","3","3","2.7"]
["P0101","매입 + 스위치 + 단로 1구",null,"매입스위치 250V 1로1구","7","7","59301517001","매입스위치","250V 1로1구","개","1","1","7"]
["P0101","박스보강 + 1구용",{"$nulls":4},"MM300003701","박스보강비","1 구용","개소","1","1","7"]
["P0101","스위치 + 1구 박스 + 54mm",{"$nulls":4},"59753777102","스위치박스","1 개용 54 mm","개","1","1","7"]
["P0101","매입 + 스위치 + 단로 2구",null,"매입스위치 250V 1로2구","3","3","59301517002","매입스위치","250V 1로2구","개","1","1","3"]
["P0101","박스보강 + 1구용",{"$nulls":4},"MM300003701","박스보강비","1 구용","개소","1","1","3"]
["P0101","스위치 + 1구 박스 + 54mm",{"$nulls":4},"59753777102","스위치박스","1 개용 54 mm","개","1","1","3"]
["P0101","Junction + BOX",null,"Junction BOX","10","10","61455137894","정션 박스","100*100*50","EA","1","1","10"]
["P0101",null,null,"----------------------------------------"]
["P0101","1종 가요 + 전선관 + 일반16c",null,"FL16C (HFIX 2.5sq x2, E-2.5) -1.5M","29","29","59753017003","1종금속제가요전선관","16 mm 일반-비방수","M","1.5","1.5","43.5"]
["P0101","1종 가요 + 커넥터 + 일반16c",{"$nulls":4},"59753017043","1종금속제가요전선관","커넥터, 16 mm 일반-비방수","개","2","2","58"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","3*1.5","4.5","130.5"]
["P0101","아우트렛 + 8각 박스 + 54㎜",null,"조명기구용 BOX -8각(천정)","26","26","59753767011","아우트렛박스","8각 54㎜","개","1","1","26"]
["P0101","박스커버 + 8 각 + 둥근구멍",{"$nulls":4},"59753767221","아우트렛박스 커버","커버, 8각, 둥근구멍(평)","개","1","1","26"]
["P0101","와이어 + 콘넥터 + 6 ㎟/2",{"$nulls":4},"59400247002","와이어콘넥터","6 ㎟ x 2가닥","개","3","3","78"]
["P0101","아우트렛 + 박스중형 + 4각54㎜",null,"조명기구용 BOX -4각(천정)","3","3","59753767041","아우트렛박스","중형4각 54㎜","개","1","1","3"]
["P0101","박스커버 + 4 각 + 둥근평형",{"$nulls":4},"59753767251","아우트렛박스 커버","커버, 4각, 둥근구멍(평)","개","1","1","3"]
["P0101","와이어 + 콘넥터 + 6 ㎟/2",{"$nulls":4},"59400247002","와이어콘넥터","6 ㎟ x 2가닥","개","3","3","9"]
["P0101",null,null,"----------------------------------------"]
["P0101","조명기구(LT-01) + 매입등, LED 40W",null,"조명기구(LT-01) ; 매입등, LED 40W","29","29","MM879209987","조명기구(LT-01)","매입등, LED 40W","개","1","1","29"]
["P0101"]
["P0101",null,null,"☞ L3"]
["P0101","전선관 + (노출) + ST 16c",null,"ST16C (HFIX 2.5sq x2, E-2.5)PH","5+4.5*4+9.5+3.5+2+2+1+9.5+2.5*4+2+1.5","64","59750337011","강제전선관(노출)","아연도 16 mm","M","1","1","64"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","2","2","128"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","1","1","64"]
["P0101","파이프 + 행거 + 16c",{"$nulls":4},"56950120016","파이프행가","16 C","식","0.67","0.67","42.88"]
["P0101","전선관 + (노출) + ST 16c",null,"ST16C (HFIX 2.5sq x2, E-2.5)PH","4.5+9.5+4.5+2","20.5","59750337011","강제전선관(노출)","아연도 16 mm","M","1","1","20.5"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","2","2","41"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","1","1","20.5"]
["P0101","파이프 + 행거 + 16c",{"$nulls":4},"56950120016","파이프행가","16 C","식","0.67","0.67","13.735"]
["P0101","전선관 + (노출) + ST 22c",null,"ST22C (HFIX 2.5sq x3, E-2.5)PH","1+4.5","5.5","59750337012","강제전선관(노출)","아연도 22 mm","M","1","1","5.5"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","3","3","16.5"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","1","1","5.5"]
["P0101","파이프 + 행거 + 22c",{"$nulls":4},"56950120022","파이프행가","22 C","식","0.67","0.67","3.685"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",null,"      (HFIX 2.5sq x2, E-2.5)여유","0.3*54","16.2","MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","2","2","32.4"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","1","1","16.2"]
["P0101","1종 가요 + 전선관 + 일반28c",null,"FL28C (F-CV 4sq/3C x1, E-4)+J/B 1M","1","1","59753017005","1종금속제가요전선관","28 mm 일반-비방수","M","1","1","1"]
["P0101","1종 가요 + 커넥터 + 일반28c",{"$nulls":4},"59753017045","1종금속제가요전선관","커넥터, 28 mm 일반-비방수","개","2","2","2"]
["P0101","케이블 + F-CV + 4_㎟/3c",{"$nulls":4},"E1450287539","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 3C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0101","접지전선 + F-GV + 4_㎟","뒷 장으로 연결▶",{"$nulls":3},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
[]
[]
[null,"공종명Line",null,"1.전기공사::1-1.전등설비공사::전등설비"]
["번호","공종코드","구분","산 출 목 록","산 출 수 식","수식계","코드","명칭","규격","단위","단위수식","단위계","계"]
[]
["P0101","Junction + BOX","◀앞 장에서 연결",{"$nulls":3},"61455137894","정션 박스","100*100*50","EA","1","1","1"]
["P0101","케이블 + F-CV + 4_㎟/3c",null,"      (F-CV 4sq/3C x1, E-4)TRAY","4+15+7+↓4+5","35","E1450287539","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 3C×4㎟","M","1","1","35"]
["P0101","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","35"]
["P0101","케이블 + F-CV + 4_㎟/3c",null,"      (F-CV 4sq/3C x1, E-4)여유","1","1","E1450287539","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 3C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0101","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0101",null,null,"----------------------------------------"]
["P0101","1종 가요 + 전선관 + 일반16c",null,"FL16C (HFIX 2.5sq x2, E-2.5) -1.5M","51","51","59753017003","1종금속제가요전선관","16 mm 일반-비방수","M","1.5","1.5","76.5"]
["P0101","1종 가요 + 커넥터 + 일반16c",{"$nulls":4},"59753017043","1종금속제가요전선관","커넥터, 16 mm 일반-비방수","개","2","2","102"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","3*1.5","4.5","229.5"]
["P0101","아우트렛 + 8각 박스 + 54㎜",null,"조명기구용 BOX -8각(천정)","48","48","59753767011","아우트렛박스","8각 54㎜","개","1","1","48"]
["P0101","박스커버 + 8 각 + 둥근구멍",{"$nulls":4},"59753767221","아우트렛박스 커버","커버, 8각, 둥근구멍(평)","개","1","1","48"]
["P0101","와이어 + 콘넥터 + 6 ㎟/2",{"$nulls":4},"59400247002","와이어콘넥터","6 ㎟ x 2가닥","개","3","3","144"]
["P0101","아우트렛 + 박스중형 + 4각54㎜",null,"조명기구용 BOX -4각(천정)","3","3","59753767041","아우트렛박스","중형4각 54㎜","개","1","1","3"]
["P0101","박스커버 + 4 각 + 둥근평형",{"$nulls":4},"59753767251","아우트렛박스 커버","커버, 4각, 둥근구멍(평)","개","1","1","3"]
["P0101","와이어 + 콘넥터 + 6 ㎟/2",{"$nulls":4},"59400247002","와이어콘넥터","6 ㎟ x 2가닥","개","3","3","9"]
["P0101","아우트렛 + 8각 박스 + 54㎜",null,"조명기구용 BOX -8각(직부)","3","3","59753767011","아우트렛박스","8각 54㎜","개","1","1","3"]
["P0101","와이어 + 콘넥터 + 6 ㎟/2",{"$nulls":4},"59400247002","와이어콘넥터","6 ㎟ x 2가닥","개","3","3","9"]
["P0101",null,null,"----------------------------------------"]
["P0101","조명기구(LT-02) + D/L, LED 15W",null,"조명기구(LT-02) ; D/L, LED 15W","20","20","MM879209988","조명기구(LT-02)","D/L, LED 15W","개","1","1","20"]
["P0101","다운라이트 타공",{"$nulls":4},"MM796262378","다운라이트 타공",null,"개소","1","1","20"]
["P0101","조명기구(LT-03a) + D/L, LED 15W",null,"조명기구(LT-03a) ; D/L, LED 15W","27","27","MM879209989","조명기구(LT-03a)","D/L, LED 15W","개","1","1","27"]
["P0101","다운라이트 타공",{"$nulls":4},"MM796262378","다운라이트 타공",null,"개소","1","1","27"]
["P0101","조명기구(LT-03b) + D/L, LED 15W",null,"조명기구(LT-03b) ; D/L, LED 15W","2","2","MM879209990","조명기구(LT-03b)","D/L, LED 15W","개","1","1","2"]
["P0101","다운라이트 타공",{"$nulls":4},"MM796262378","다운라이트 타공",null,"개소","1","1","2"]
["P0101","조명기구(LT-05) + D/L, LED 6W",null,"조명기구(LT-05) ; D/L, LED 6W","2","2","MM879209994","조명기구(LT-05)","D/L, LED 6W","개","1","1","2"]
["P0101","다운라이트 타공",{"$nulls":4},"MM796262378","다운라이트 타공",null,"개소","1","1","2"]
["P0101","조명기구(LT-06) + 펜던트등, LED 30W",null,"조명기구(LT-06) ; 펜던트등, LED 30W","3","3","MM879209995","조명기구(LT-06)","펜던트등, LED 30W","개","1","1","3"]
["P0101"]
["P0101",null,null,"☞ L4"]
["P0101","전선관 + (노출) + ST 16c",null,"ST16C (HFIX 2.5sq x2, E-2.5)PH","6+2+1.5*5+2.5+1.5+1.5+3+1.5+2+1","28.5","59750337011","강제전선관(노출)","아연도 16 mm","M","1","1","28.5"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","2","2","57"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","1","1","28.5"]
["P0101","파이프 + 행거 + 16c",{"$nulls":4},"56950120016","파이프행가","16 C","식","0.67","0.67","19.095"]
["P0101","전선관 + (노출) + ST 16c",null,"ST16C (HFIX 2.5sq x2, E-2.5)PH","2*3+2.5+1.5+3.5","13.5","59750337011","강제전선관(노출)","아연도 16 mm","M","1","1","13.5"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","2","2","27"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","1","1","13.5"]
["P0101","파이프 + 행거 + 16c",{"$nulls":4},"56950120016","파이프행가","16 C","식","0.67","0.67","9.045"]
["P0101","전선관 + (노출) + ST 22c",null,"ST22C (HFIX 2.5sq x3, E-2.5)PH","1.5+1.5+1.5+1.5+3.5+1+1.5+1.5","13.5","59750337012","강제전선관(노출)","아연도 22 mm","M","1","1","13.5"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","3","3","40.5"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm","뒷 장으로 연결▶",{"$nulls":3},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","1","1","13.5"]
[]
[]
[null,"공종명Line",null,"1.전기공사::1-1.전등설비공사::전등설비"]
["번호","공종코드","구분","산 출 목 록","산 출 수 식","수식계","코드","명칭","규격","단위","단위수식","단위계","계"]
[]
["P0101","파이프 + 행거 + 22c","◀앞 장에서 연결",{"$nulls":3},"56950120022","파이프행가","22 C","식","0.67","0.67","9.045"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",null,"      (HFIX 2.5sq x2, E-2.5)여유","0.3*31","9.3","MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","2","2","18.6"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","1","1","9.3"]
["P0101","1종 가요 + 전선관 + 일반28c",null,"FL28C (F-CV 4sq/2C x1, E-4)+J/B 1M","1","1","59753017005","1종금속제가요전선관","28 mm 일반-비방수","M","1","1","1"]
["P0101","1종 가요 + 커넥터 + 일반28c",{"$nulls":4},"59753017045","1종금속제가요전선관","커넥터, 28 mm 일반-비방수","개","2","2","2"]
["P0101","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",{"$nulls":4},"E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0101","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0101","Junction + BOX",{"$nulls":4},"61455137894","정션 박스","100*100*50","EA","1","1","1"]
["P0101","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)TRAY","9+15+7+↓4+5","40","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","40"]
["P0101","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","40"]
["P0101","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)여유","1","1","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0101","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0101",null,null,"     -------- << SWITCH >> --------"]
["P0101","전선관 + (노출) + ST 16c",null,"ST16C (HFIX 2.5sq x2)PH","2.5","2.5","59750337011","강제전선관(노출)","아연도 16 mm","M","1","1","2.5"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","2","2","5"]
["P0101","파이프 + 행거 + 16c",{"$nulls":4},"56950120016","파이프행가","16 C","식","0.67","0.67","1.675"]
["P0101","전선관 + (KS) + CD 16c",null,"CD16C (HFIX 2.5sq x2)벽체","↓2.8","2.8","59753097002","합성수지제 가요전선관","CD-난연성 16㎜","M","1","1","2.8"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","2","2","5.6"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",null,"      (HFIX 2.5sq x2)여유","0.3","0.3","MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","2","2","0.6"]
["P0101","전선관 + (노출) + ST 22c",null,"ST22C (HFIX 2.5sq x3)PH","1+1","2","59750337012","강제전선관(노출)","아연도 22 mm","M","1","1","2"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","3","3","6"]
["P0101","파이프 + 행거 + 22c",{"$nulls":4},"56950120022","파이프행가","22 C","식","0.67","0.67","1.34"]
["P0101","전선관 + (KS) + CD 22c",null,"CD22C (HFIX 2.5sq x3)벽체","↓2.8*2","5.6","59753097003","합성수지제 가요전선관","CD-난연성 22㎜","M","1","1","5.6"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","3","3","16.8"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",null,"      (HFIX 2.5sq x3)여유","0.3*2","0.6","MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","3","3","1.8"]
["P0101","전선관 + (노출) + ST 22c",null,"ST22C (HFIX 2.5sq x5)PH","1","1","59750337012","강제전선관(노출)","아연도 22 mm","M","1","1","1"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","5","5","5"]
["P0101","파이프 + 행거 + 22c",{"$nulls":4},"56950120022","파이프행가","22 C","식","0.67","0.67","0.67"]
["P0101","전선관 + (KS) + CD 22c",null,"CD22C (HFIX 2.5sq x5)벽체","↓2.8","2.8","59753097003","합성수지제 가요전선관","CD-난연성 22㎜","M","1","1","2.8"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","5","5","14"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",null,"      (HFIX 2.5sq x5)여유","0.3","0.3","MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","5","5","1.5"]
["P0101","매입 + 스위치 + 단로 1구",null,"매입스위치 250V 1로1구","1","1","59301517001","매입스위치","250V 1로1구","개","1","1","1"]
["P0101","박스보강 + 1구용",{"$nulls":4},"MM300003701","박스보강비","1 구용","개소","1","1","1"]
["P0101","스위치 + 1구 박스 + 54mm",{"$nulls":4},"59753777102","스위치박스","1 개용 54 mm","개","1","1","1"]
["P0101","매입 + 스위치 + 단로 2구",null,"매입스위치 250V 1로2구","2","2","59301517002","매입스위치","250V 1로2구","개","1","1","2"]
["P0101","박스보강 + 1구용",{"$nulls":4},"MM300003701","박스보강비","1 구용","개소","1","1","2"]
["P0101","스위치 + 1구 박스 + 54mm",{"$nulls":4},"59753777102","스위치박스","1 개용 54 mm","개","1","1","2"]
["P0101","매입 + 스위치 + 단로 4구",null,"매입스위치 250V 1로4구","1","1","59301517004","매입스위치","250V 1로4구","개","1","1","1"]
["P0101","박스보강 + 1구용",{"$nulls":4},"MM300003701","박스보강비","1 구용","개소","1","1","1"]
["P0101","스위치 + 2구 박스 + 54mm","뒷 장으로 연결▶",{"$nulls":3},"59753777111","스위치박스","2 개용 54 mm","개","1","1","1"]
[]
[]
[null,"공종명Line",null,"1.전기공사::1-1.전등설비공사::전등설비"]
["번호","공종코드","구분","산 출 목 록","산 출 수 식","수식계","코드","명칭","규격","단위","단위수식","단위계","계"]
[]
["P0101","Junction + BOX",null,"Junction BOX","4","4","61455137894","정션 박스","100*100*50","EA","1","1","4"]
["P0101",null,null,"----------------------------------------"]
["P0101","1종 가요 + 전선관 + 일반16c",null,"FL16C (HFIX 2.5sq x2, E-2.5) -1.5M","31","31","59753017003","1종금속제가요전선관","16 mm 일반-비방수","M","1.5","1.5","46.5"]
["P0101","1종 가요 + 커넥터 + 일반16c",{"$nulls":4},"59753017043","1종금속제가요전선관","커넥터, 16 mm 일반-비방수","개","2","2","62"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","3*1.5","4.5","139.5"]
["P0101","아우트렛 + 8각 박스 + 54㎜",null,"조명기구용 BOX -8각(천정)","25","25","59753767011","아우트렛박스","8각 54㎜","개","1","1","25"]
["P0101","박스커버 + 8 각 + 둥근구멍",{"$nulls":4},"59753767221","아우트렛박스 커버","커버, 8각, 둥근구멍(평)","개","1","1","25"]
["P0101","와이어 + 콘넥터 + 6 ㎟/2",{"$nulls":4},"59400247002","와이어콘넥터","6 ㎟ x 2가닥","개","3","3","75"]
["P0101","아우트렛 + 박스중형 + 4각54㎜",null,"조명기구용 BOX -4각(천정)","6","6","59753767041","아우트렛박스","중형4각 54㎜","개","1","1","6"]
["P0101","박스커버 + 4 각 + 둥근평형",{"$nulls":4},"59753767251","아우트렛박스 커버","커버, 4각, 둥근구멍(평)","개","1","1","6"]
["P0101","와이어 + 콘넥터 + 6 ㎟/2",{"$nulls":4},"59400247002","와이어콘넥터","6 ㎟ x 2가닥","개","3","3","18"]
["P0101",null,null,"----------------------------------------"]
["P0101","조명기구(LT-03a) + D/L, LED 15W",null,"조명기구(LT-03a) ; D/L, LED 15W","15","15","MM879209989","조명기구(LT-03a)","D/L, LED 15W","개","1","1","15"]
["P0101","다운라이트 타공",{"$nulls":4},"MM796262378","다운라이트 타공",null,"개소","1","1","15"]
["P0101","조명기구(LT-03b) + D/L, LED 15W",null,"조명기구(LT-03b) ; D/L, LED 15W","14","14","MM879209990","조명기구(LT-03b)","D/L, LED 15W","개","1","1","14"]
["P0101","다운라이트 타공",{"$nulls":4},"MM796262378","다운라이트 타공",null,"개소","1","1","14"]
["P0101","조명기구(LT-07) + D/L, LED 2/20W",null,"조명기구(LT-07) ; D/L, LED 2/20W","2","2","MM879209996","조명기구(LT-07)","D/L, LED 2/20W","개","1","1","2"]
["P0101","다운라이트 타공",{"$nulls":4},"MM796262378","다운라이트 타공",null,"개소","1","1","2"]
["P0101"]
["P0101",null,null,"☞ L5"]
["P0101","전선관 + (노출) + ST 16c",null,"ST16C (HFIX 2.5sq x2, E-2.5)PH","1+2*8+1.5*4+2.5*3+4","34.5","59750337011","강제전선관(노출)","아연도 16 mm","M","1","1","34.5"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","2","2","69"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","1","1","34.5"]
["P0101","파이프 + 행거 + 16c",{"$nulls":4},"56950120016","파이프행가","16 C","식","0.67","0.67","23.115"]
["P0101","전선관 + (노출) + ST 22c",null,"ST22C (HFIX 2.5sq x3, E-2.5)PH","11","11","59750337012","강제전선관(노출)","아연도 22 mm","M","1","1","11"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","3","3","33"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","1","1","11"]
["P0101","파이프 + 행거 + 22c",{"$nulls":4},"56950120022","파이프행가","22 C","식","0.67","0.67","7.37"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",null,"      (HFIX 2.5sq x2, E-2.5)여유","0.3*25","7.5","MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","2","2","15"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","1","1","7.5"]
["P0101","1종 가요 + 전선관 + 일반28c",null,"FL28C (F-CV 4sq/2C x1, E-4)+J/B 1M","1","1","59753017005","1종금속제가요전선관","28 mm 일반-비방수","M","1","1","1"]
["P0101","1종 가요 + 커넥터 + 일반28c",{"$nulls":4},"59753017045","1종금속제가요전선관","커넥터, 28 mm 일반-비방수","개","2","2","2"]
["P0101","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",{"$nulls":4},"E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0101","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0101","Junction + BOX",{"$nulls":4},"61455137894","정션 박스","100*100*50","EA","1","1","1"]
["P0101","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)TRAY","5+13+15+7+↓4+5","49","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","49"]
["P0101","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","49"]
["P0101","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)여유","1","1","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0101","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0101",null,null,"     -------- << SWITCH >> --------"]
[]
[]
[null,"공종명Line",null,"1.전기공사::1-1.전등설비공사::전등설비"]
["번호","공종코드","구분","산 출 목 록","산 출 수 식","수식계","코드","명칭","규격","단위","단위수식","단위계","계"]
[]
["P0101","전선관 + (노출) + ST 22c",null,"ST22C (HFIX 2.5sq x3)PH","1+1+1","3","59750337012","강제전선관(노출)","아연도 22 mm","M","1","1","3"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","3","3","9"]
["P0101","파이프 + 행거 + 22c",{"$nulls":4},"56950120022","파이프행가","22 C","식","0.67","0.67","2.01"]
["P0101","전선관 + (KS) + CD 22c",null,"CD22C (HFIX 2.5sq x3)벽체","↓2.8*3","8.4","59753097003","합성수지제 가요전선관","CD-난연성 22㎜","M","1","1","8.4"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","3","3","25.2"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",null,"      (HFIX 2.5sq x3)여유","0.3*3","0.9","MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","3","3","2.7"]
["P0101","전선관 + (노출) + ST 22c",null,"ST22C (HFIX 2.5sq x4)PH","1","1","59750337012","강제전선관(노출)","아연도 22 mm","M","1","1","1"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","4","4","4"]
["P0101","파이프 + 행거 + 22c",{"$nulls":4},"56950120022","파이프행가","22 C","식","0.67","0.67","0.67"]
["P0101","전선관 + (KS) + CD 22c",null,"CD22C (HFIX 2.5sq x4)벽체","↓2.8","2.8","59753097003","합성수지제 가요전선관","CD-난연성 22㎜","M","1","1","2.8"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","4","4","11.2"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",null,"      (HFIX 2.5sq x4)여유","0.3","0.3","MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","4","4","1.2"]
["P0101","매입 + 스위치 + 단로 2구",null,"매입스위치 250V 1로2구","3","3","59301517002","매입스위치","250V 1로2구","개","1","1","3"]
["P0101","박스보강 + 1구용",{"$nulls":4},"MM300003701","박스보강비","1 구용","개소","1","1","3"]
["P0101","스위치 + 1구 박스 + 54mm",{"$nulls":4},"59753777102","스위치박스","1 개용 54 mm","개","1","1","3"]
["P0101","매입 + 스위치 + 단로 3구",null,"매입스위치 250V 1로3구","1","1","59301517003","매입스위치","250V 1로3구","개","1","1","1"]
["P0101","박스보강 + 1구용",{"$nulls":4},"MM300003701","박스보강비","1 구용","개소","1","1","1"]
["P0101","스위치 + 1구 박스 + 54mm",{"$nulls":4},"59753777102","스위치박스","1 개용 54 mm","개","1","1","1"]
["P0101","Junction + BOX",null,"Junction BOX","4","4","61455137894","정션 박스","100*100*50","EA","1","1","4"]
["P0101",null,null,"----------------------------------------"]
["P0101","1종 가요 + 전선관 + 일반16c",null,"FL16C (HFIX 2.5sq x2, E-2.5) -1.5M","25","25","59753017003","1종금속제가요전선관","16 mm 일반-비방수","M","1.5","1.5","37.5"]
["P0101","1종 가요 + 커넥터 + 일반16c",{"$nulls":4},"59753017043","1종금속제가요전선관","커넥터, 16 mm 일반-비방수","개","2","2","50"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","3*1.5","4.5","112.5"]
["P0101","아우트렛 + 8각 박스 + 54㎜",null,"조명기구용 BOX -8각(천정)","22","22","59753767011","아우트렛박스","8각 54㎜","개","1","1","22"]
["P0101","박스커버 + 8 각 + 둥근구멍",{"$nulls":4},"59753767221","아우트렛박스 커버","커버, 8각, 둥근구멍(평)","개","1","1","22"]
["P0101","와이어 + 콘넥터 + 6 ㎟/2",{"$nulls":4},"59400247002","와이어콘넥터","6 ㎟ x 2가닥","개","3","3","66"]
["P0101","아우트렛 + 박스중형 + 4각54㎜",null,"조명기구용 BOX -4각(천정)","3","3","59753767041","아우트렛박스","중형4각 54㎜","개","1","1","3"]
["P0101","박스커버 + 4 각 + 둥근평형",{"$nulls":4},"59753767251","아우트렛박스 커버","커버, 4각, 둥근구멍(평)","개","1","1","3"]
["P0101","와이어 + 콘넥터 + 6 ㎟/2",{"$nulls":4},"59400247002","와이어콘넥터","6 ㎟ x 2가닥","개","3","3","9"]
["P0101",null,null,"----------------------------------------"]
["P0101","조명기구(LT-03a) + D/L, LED 15W",null,"조명기구(LT-03a) ; D/L, LED 15W","25","25","MM879209989","조명기구(LT-03a)","D/L, LED 15W","개","1","1","25"]
["P0101","다운라이트 타공",{"$nulls":4},"MM796262378","다운라이트 타공",null,"개소","1","1","25"]
["P0101"]
["P0101",null,null,"☞ L6"]
["P0101","전선관 + (노출) + ST 16c",null,"ST16C (HFIX 2.5sq x2, E-2.5)PH","1+2+2+2","7","59750337011","강제전선관(노출)","아연도 16 mm","M","1","1","7"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","2","2","14"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","1","1","7"]
["P0101","파이프 + 행거 + 16c",{"$nulls":4},"56950120016","파이프행가","16 C","식","0.67","0.67","4.69"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",null,"      (HFIX 2.5sq x2, E-2.5)여유","0.3*36","10.8","MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","2","2","21.6"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm","뒷 장으로 연결▶",{"$nulls":3},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","1","1","10.8"]
[]
[]
[null,"공종명Line",null,"1.전기공사::1-1.전등설비공사::전등설비"]
["번호","공종코드","구분","산 출 목 록","산 출 수 식","수식계","코드","명칭","규격","단위","단위수식","단위계","계"]
[]
["P0101","1종 가요 + 전선관 + 일반28c",null,"FL28C (F-CV 4sq/2C x1, E-4)+J/B 1M","1","1","59753017005","1종금속제가요전선관","28 mm 일반-비방수","M","1","1","1"]
["P0101","1종 가요 + 커넥터 + 일반28c",{"$nulls":4},"59753017045","1종금속제가요전선관","커넥터, 28 mm 일반-비방수","개","2","2","2"]
["P0101","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",{"$nulls":4},"E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0101","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0101","Junction + BOX",{"$nulls":4},"61455137894","정션 박스","100*100*50","EA","1","1","1"]
["P0101","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)TRAY","13+7+↓4+5","29","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","29"]
["P0101","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","29"]
["P0101","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)여유","1","1","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0101","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0101",null,null,"----------------------------------------"]
["P0101","Junction + BOX",null,"Junction BOX","4","4","61455137894","정션 박스","100*100*50","EA","1","1","4"]
["P0101","조명기구(LT-04a) + 간접등, LED 18W",null,"조명기구(LT-04a) ; 간접등, LED 18W","24","24","MM879209991","조명기구(LT-04a)","간접등, LED 18W","개","1","1","24"]
["P0101","조명기구(LT-04b) + 간접등, LED 14W",null,"조명기구(LT-04b) ; 간접등, LED 14W","12","12","MM879209992","조명기구(LT-04b)","간접등, LED 14W","개","1","1","12"]
["P0101"]
["P0101",null,null,"☞ L7"]
["P0101","전선관 + (노출) + ST 16c",null,"ST16C (HFIX 2.5sq x2, E-2.5)PH","1.5+2.5+2.5+2.5","9","59750337011","강제전선관(노출)","아연도 16 mm","M","1","1","9"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","2","2","18"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","1","1","9"]
["P0101","파이프 + 행거 + 16c",{"$nulls":4},"56950120016","파이프행가","16 C","식","0.67","0.67","6.03"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",null,"      (HFIX 2.5sq x2, E-2.5)여유","0.3*56","16.8","MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","2","2","33.6"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","1","1","16.8"]
["P0101","1종 가요 + 전선관 + 일반28c",null,"FL28C (F-CV 4sq/2C x1, E-4)+J/B 1M","1","1","59753017005","1종금속제가요전선관","28 mm 일반-비방수","M","1","1","1"]
["P0101","1종 가요 + 커넥터 + 일반28c",{"$nulls":4},"59753017045","1종금속제가요전선관","커넥터, 28 mm 일반-비방수","개","2","2","2"]
["P0101","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",{"$nulls":4},"E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0101","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0101","Junction + BOX",{"$nulls":4},"61455137894","정션 박스","100*100*50","EA","1","1","1"]
["P0101","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)TRAY","13+15+7+↓4+5","44","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","44"]
["P0101","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","44"]
["P0101","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)여유","1","1","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0101","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0101",null,null,"----------------------------------------"]
["P0101","Junction + BOX",null,"Junction BOX","7","7","61455137894","정션 박스","100*100*50","EA","1","1","7"]
["P0101","조명기구(LT-04a) + 간접등, LED 18W",null,"조명기구(LT-04a) ; 간접등, LED 18W","42","42","MM879209991","조명기구(LT-04a)","간접등, LED 18W","개","1","1","42"]
["P0101","조명기구(LT-04c) + 간접등, LED 9W",null,"조명기구(LT-04c) ; 간접등, LED 9W","14","14","MM879209993","조명기구(LT-04c)","간접등, LED 9W","개","1","1","14"]
["P0101"]
["P0101",null,null,"☞ L8"]
["P0101","전선관 + (노출) + ST 16c",null,"ST16C (HFIX 2.5sq x2, E-2.5)PH","1+20","21","59750337011","강제전선관(노출)","아연도 16 mm","M","1","1","21"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","2","2","42"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","1","1","21"]
["P0101","파이프 + 행거 + 16c","뒷 장으로 연결▶",{"$nulls":3},"56950120016","파이프행가","16 C","식","0.67","0.67","14.07"]
[]
[]
[null,"공종명Line",null,"1.전기공사::1-1.전등설비공사::전등설비"]
["번호","공종코드","구분","산 출 목 록","산 출 수 식","수식계","코드","명칭","규격","단위","단위수식","단위계","계"]
[]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",null,"      (HFIX 2.5sq x2, E-2.5)여유","0.3","0.3","MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","2","2","0.6"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","1","1","0.3"]
["P0101","1종 가요 + 전선관 + 일반28c",null,"FL28C (F-CV 4sq/2C x1, E-4)+J/B 1M","1","1","59753017005","1종금속제가요전선관","28 mm 일반-비방수","M","1","1","1"]
["P0101","1종 가요 + 커넥터 + 일반28c",{"$nulls":4},"59753017045","1종금속제가요전선관","커넥터, 28 mm 일반-비방수","개","2","2","2"]
["P0101","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",{"$nulls":4},"E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0101","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0101","Junction + BOX",{"$nulls":4},"61455137894","정션 박스","100*100*50","EA","1","1","1"]
["P0101","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)TRAY","1+↓4*16+5","70","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","70"]
["P0101","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","70"]
["P0101","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)여유","1","1","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0101","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0101",null,null,"----------------------------------------"]
["P0101","Junction + BOX",null,"간판전원BOX","1","1","61455137894","정션 박스","100*100*50","EA","1","1","1"]
["P0101"]
["P0101",null,null,"☞ E1"]
["P0101","전선관 + (노출) + ST 16c",null,"ST16C (HFIX 2.5sq x2, E-2.5)PH","2+9+28.5+5+5+7+6+6+7.5","76","59750337011","강제전선관(노출)","아연도 16 mm","M","1","1","76"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","2","2","152"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","1","1","76"]
["P0101","파이프 + 행거 + 16c",{"$nulls":4},"56950120016","파이프행가","16 C","식","0.67","0.67","50.92"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",null,"      (HFIX 2.5sq x2, E-2.5)여유","0.3*13","3.9","MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","2","2","7.8"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","1","1","3.9"]
["P0101","1종 가요 + 전선관 + 일반28c",null,"FL28C (F-CV 4sq/2C x1, E-4)+J/B 1M","1","1","59753017005","1종금속제가요전선관","28 mm 일반-비방수","M","1","1","1"]
["P0101","1종 가요 + 커넥터 + 일반28c",{"$nulls":4},"59753017045","1종금속제가요전선관","커넥터, 28 mm 일반-비방수","개","2","2","2"]
["P0101","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",{"$nulls":4},"E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0101","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0101","Junction + BOX",{"$nulls":4},"61455137894","정션 박스","100*100*50","EA","1","1","1"]
["P0101","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)TRAY","5+7+↓4+5","21","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","21"]
["P0101","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","21"]
["P0101","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)여유","1","1","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0101","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0101",null,null,"----------------------------------------"]
["P0101","1종 가요 + 전선관 + 일반16c",null,"FL16C (HFIX 2.5sq x2, E-2.5) -1.5M","13","13","59753017003","1종금속제가요전선관","16 mm 일반-비방수","M","1.5","1.5","19.5"]
["P0101","1종 가요 + 커넥터 + 일반16c",{"$nulls":4},"59753017043","1종금속제가요전선관","커넥터, 16 mm 일반-비방수","개","2","2","26"]
["P0101","전선 + HFIX + 1.78mm",{"$nulls":4},"MM481669624","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 1.78mm(2.5㎟)","M","3*1.5","4.5","58.5"]
["P0101","아우트렛 + 8각 박스 + 54㎜",null,"조명기구용 BOX -8각(천정)","13","13","59753767011","아우트렛박스","8각 54㎜","개","1","1","13"]
["P0101","박스커버 + 8 각 + 둥근구멍",{"$nulls":4},"59753767221","아우트렛박스 커버","커버, 8각, 둥근구멍(평)","개","1","1","13"]
["P0101","와이어 + 콘넥터 + 6 ㎟/2",{"$nulls":4},"59400247002","와이어콘넥터","6 ㎟ x 2가닥","개","3","3","39"]
["P0101",null,null,"----------------------------------------"]
["P0101","조명기구(LE) + 비상D/L, LED 6W",null,"조명기구(LE) ; 비상D/L, LED 6W","13","13","MM879209986","조명기구(LE)","비상D/L, LED 6W","개","1","1","13"]
["P0101","다운라이트 타공","뒷 장으로 연결▶",{"$nulls":3},"MM796262378","다운라이트 타공",null,"개소","1","1","13"]
[]
[]
[null,"공종명Line",null,"1.전기공사::1-1.전등설비공사::전등철거"]
["번호","공종코드","구분","산 출 목 록","산 출 수 식","수식계","코드","명칭","규격","단위","단위수식","단위계","계"]
[]
["P0101",null,null,"━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━"]
["P0101",null,null,"              [ 지상17층 ]"]
["P0101",null,null,"━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━"]
["P0101","(철거)조명기구 + 평판조명 + SET",null,"(철거)조명기구 ; 평판조명 ; SET","134","134","MM879443832","(철거)조명기구","평판조명","SET","1","1","134"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
["P0101"]
[]
[]
[null,"공종명Line",null,"1.전기공사::1-2.전열설비공사::전열설비"]
["번호","공종코드","구분","산 출 목 록","산 출 수 식","수식계","코드","명칭","규격","단위","단위수식","단위계","계"]
[]
["P0102",null,null,"━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━"]
["P0102",null,null,"               [ 지상17층 ]"]
["P0102",null,null,"              [ TO : LN-17 ]"]
["P0102",null,null,"━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━"]
["P0102",null,null,"☞ NR1"]
["P0102","전선관 + (KS) + CD 16c",null,"CD16C (HFIX 4sq x2, E-4)","(2)+2+2.5+8.5+↓0.5*3","16.5","59753097002","합성수지제 가요전선관","CD-난연성 16㎜","M","1","1","16.5"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","33"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","16.5"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",null,"      (HFIX 4sq x2, E-4)여유","0.3*4","1.2","E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","2.4"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","1.2"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)TRAY","2+3+16+↑1.5","22.5","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","22.5"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)여유","1","1","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","스위치 + 1구 박스 + 54mm",null,"콘센트 매입-접지형,250V 2구(1G)","1","1","59753777102","스위치박스","1 개용 54 mm","개","1","1","1"]
["P0102","박스보강 + 1구용",{"$nulls":4},"MM300003701","박스보강비","1 구용","개소","1","1","1"]
["P0102","콘센트 + 매입2구E + 250V",{"$nulls":4},"59350317206","콘센트","매입-접지형, 250V 2구","개","1","1","1"]
["P0102","스위치 + 2구 박스 + 54mm",null,"콘센트 매입-접지형,250V 2구(2G)","1","1","59753777111","스위치박스","2 개용 54 mm","개","1","1","1"]
["P0102","박스커버 + 4 각 + 승압용",{"$nulls":4},"59753767321","아우트렛박스 커버","커버, 4각, 승압용","개","1","1","1"]
["P0102","박스보강 + 1구용",{"$nulls":4},"MM300003701","박스보강비","1 구용","개소","1","1","1"]
["P0102","콘센트 + 매입2구E + 250V",{"$nulls":4},"59350317206","콘센트","매입-접지형, 250V 2구","개","1","1","1"]
["P0102","시스템 + 박스 + FLOOR 용",null,"시스템 박스 ACCESS FLOOR 용","2","2","59350067041","시스템 박스","ACCESS FLOOR 용","개","1","1","2"]
["P0102","시스템박스 타공+ 바닥까기 + 개소",{"$nulls":4},"MM879531607","시스템박스 타공","바닥까기","개소","1","1","2"]
["P0102",null,null,"────────────────────"]
["P0102",null,null,"☞ NR2"]
["P0102","전선관 + (KS) + CD 16c",null,"CD16C (HFIX 4sq x2, E-4)","(1)+2+2+2+1.5+2+2.5+2","15","59753097002","합성수지제 가요전선관","CD-난연성 16㎜","M","1","1","15"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","30"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","15"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",null,"      (HFIX 4sq x2, E-4)여유","0.3*8","2.4","E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","4.8"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","2.4"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)TRAY","16+↑1.5","17.5","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","17.5"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)여유","1","1","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","시스템 + 박스 + FLOOR 용",null,"시스템 박스 ACCESS FLOOR 용","8","8","59350067041","시스템 박스","ACCESS FLOOR 용","개","1","1","8"]
["P0102","시스템박스 타공+ 바닥까기 + 개소",{"$nulls":4},"MM879531607","시스템박스 타공","바닥까기","개소","1","1","8"]
["P0102",null,null,"────────────────────"]
["P0102",null,null,"☞ NR3"]
["P0102","전선관 + (KS) + CD 16c",null,"CD16C (HFIX 4sq x2, E-4)","(1)+2*6+1","14","59753097002","합성수지제 가요전선관","CD-난연성 16㎜","M","1","1","14"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","28"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","14"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",null,"      (HFIX 4sq x2, E-4)여유","0.3*8","2.4","E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","4.8"]
[]
[]
[null,"공종명Line",null,"1.전기공사::1-2.전열설비공사::전열설비"]
["번호","공종코드","구분","산 출 목 록","산 출 수 식","수식계","코드","명칭","규격","단위","단위수식","단위계","계"]
[]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm","◀앞 장에서 연결",{"$nulls":3},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","2.4"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)TRAY","3+16+↑1.5","20.5","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","20.5"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)여유","1","1","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","시스템 + 박스 + FLOOR 용",null,"시스템 박스 ACCESS FLOOR 용","8","8","59350067041","시스템 박스","ACCESS FLOOR 용","개","1","1","8"]
["P0102","시스템박스 타공+ 바닥까기 + 개소",{"$nulls":4},"MM879531607","시스템박스 타공","바닥까기","개소","1","1","8"]
["P0102",null,null,"────────────────────"]
["P0102",null,null,"☞ NR4"]
["P0102","전선관 + (KS) + CD 16c",null,"CD16C (HFIX 4sq x2, E-4)","(1)+2*6+1","14","59753097002","합성수지제 가요전선관","CD-난연성 16㎜","M","1","1","14"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","28"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","14"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",null,"      (HFIX 4sq x2, E-4)여유","0.3*8","2.4","E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","4.8"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","2.4"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)TRAY","7+16+↑1.5","24.5","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","24.5"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)여유","1","1","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","시스템 + 박스 + FLOOR 용",null,"시스템 박스 ACCESS FLOOR 용","8","8","59350067041","시스템 박스","ACCESS FLOOR 용","개","1","1","8"]
["P0102","시스템박스 타공+ 바닥까기 + 개소",{"$nulls":4},"MM879531607","시스템박스 타공","바닥까기","개소","1","1","8"]
["P0102",null,null,"────────────────────"]
["P0102",null,null,"☞ NR5"]
["P0102","전선관 + (KS) + CD 16c",null,"CD16C (HFIX 4sq x2, E-4)","(1)+2*6+1","14","59753097002","합성수지제 가요전선관","CD-난연성 16㎜","M","1","1","14"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","28"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","14"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",null,"      (HFIX 4sq x2, E-4)여유","0.3*8","2.4","E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","4.8"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","2.4"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)TRAY","12+16+↑1.5","29.5","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","29.5"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)여유","1","1","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","시스템 + 박스 + FLOOR 용",null,"시스템 박스 ACCESS FLOOR 용","8","8","59350067041","시스템 박스","ACCESS FLOOR 용","개","1","1","8"]
["P0102","시스템박스 타공+ 바닥까기 + 개소",{"$nulls":4},"MM879531607","시스템박스 타공","바닥까기","개소","1","1","8"]
["P0102",null,null,"────────────────────"]
["P0102",null,null,"☞ NR6"]
["P0102","전선관 + (KS) + CD 16c",null,"CD16C (HFIX 4sq x2, E-4)","(1)+2+2+2+1.5+2+2.5+2","15","59753097002","합성수지제 가요전선관","CD-난연성 16㎜","M","1","1","15"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","30"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","15"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",null,"      (HFIX 4sq x2, E-4)여유","0.3*8","2.4","E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","4.8"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","2.4"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)TRAY","16+16+↑1.5","33.5","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","33.5"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)여유","1","1","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","접지전선 + F-GV + 4_㎟","뒷 장으로 연결▶",{"$nulls":3},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
[]
[]
[null,"공종명Line",null,"1.전기공사::1-2.전열설비공사::전열설비"]
["번호","공종코드","구분","산 출 목 록","산 출 수 식","수식계","코드","명칭","규격","단위","단위수식","단위계","계"]
[]
["P0102","시스템 + 박스 + FLOOR 용",null,"시스템 박스 ACCESS FLOOR 용","8","8","59350067041","시스템 박스","ACCESS FLOOR 용","개","1","1","8"]
["P0102","시스템박스 타공+ 바닥까기 + 개소",{"$nulls":4},"MM879531607","시스템박스 타공","바닥까기","개소","1","1","8"]
["P0102",null,null,"────────────────────"]
["P0102",null,null,"☞ NR7"]
["P0102","전선관 + (KS) + CD 16c",null,"CD16C (HFIX 4sq x2, E-4)","(1)+1.5+3+5.5+1+2+2+↓0.5*6","19","59753097002","합성수지제 가요전선관","CD-난연성 16㎜","M","1","1","19"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","38"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","19"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",null,"      (HFIX 4sq x2, E-4)여유","0.3*7","2.1","E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","4.2"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","2.1"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)TRAY","19+16+↑1.5","36.5","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","36.5"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)여유","1","1","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","스위치 + 2구 박스 + 54mm",null,"콘센트 매입-접지형,250V 2구(2G)","3","3","59753777111","스위치박스","2 개용 54 mm","개","1","1","3"]
["P0102","박스커버 + 4 각 + 승압용",{"$nulls":4},"59753767321","아우트렛박스 커버","커버, 4각, 승압용","개","1","1","3"]
["P0102","박스보강 + 1구용",{"$nulls":4},"MM300003701","박스보강비","1 구용","개소","1","1","3"]
["P0102","콘센트 + 매입2구E + 250V",{"$nulls":4},"59350317206","콘센트","매입-접지형, 250V 2구","개","1","1","3"]
["P0102","시스템 + 박스 + FLOOR 용",null,"시스템 박스 ACCESS FLOOR 용","4","4","59350067041","시스템 박스","ACCESS FLOOR 용","개","1","1","4"]
["P0102","시스템박스 타공+ 바닥까기 + 개소",{"$nulls":4},"MM879531607","시스템박스 타공","바닥까기","개소","1","1","4"]
["P0102",null,null,"────────────────────"]
["P0102",null,null,"☞ NR8"]
["P0102","전선관 + (KS) + CD 16c",null,"CD16C (HFIX 4sq x2, E-4)","(1)+2+2+2+1+1+2.5+2+2+↓0.5*13","22","59753097002","합성수지제 가요전선관","CD-난연성 16㎜","M","1","1","22"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","44"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","22"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",null,"      (HFIX 4sq x2, E-4)여유","0.3*10","3","E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","6"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","3"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)TRAY","4+3+20+16+↑1.5","44.5","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","44.5"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)여유","1","1","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","스위치 + 1구 박스 + 54mm",null,"콘센트 매입-접지형,250V 2구(1G)","1","1","59753777102","스위치박스","1 개용 54 mm","개","1","1","1"]
["P0102","박스보강 + 1구용",{"$nulls":4},"MM300003701","박스보강비","1 구용","개소","1","1","1"]
["P0102","콘센트 + 매입2구E + 250V",{"$nulls":4},"59350317206","콘센트","매입-접지형, 250V 2구","개","1","1","1"]
["P0102","스위치 + 2구 박스 + 54mm",null,"콘센트 매입-접지형,250V 2구(2G)","3","3","59753777111","스위치박스","2 개용 54 mm","개","1","1","3"]
["P0102","박스커버 + 4 각 + 승압용",{"$nulls":4},"59753767321","아우트렛박스 커버","커버, 4각, 승압용","개","1","1","3"]
["P0102","박스보강 + 1구용",{"$nulls":4},"MM300003701","박스보강비","1 구용","개소","1","1","3"]
["P0102","콘센트 + 매입2구E + 250V",{"$nulls":4},"59350317206","콘센트","매입-접지형, 250V 2구","개","1","1","3"]
["P0102","스위치 + 2구 박스 + 54mm",null,"방우콘센트 매입-접지형,250V 2구(2G)","3","3","59753777111","스위치박스","2 개용 54 mm","개","1","1","3"]
["P0102","박스커버 + 4 각 + 승압용",{"$nulls":4},"59753767321","아우트렛박스 커버","커버, 4각, 승압용","개","1","1","3"]
["P0102","박스보강 + 1구용",{"$nulls":4},"MM300003701","박스보강비","1 구용","개소","1","1","3"]
["P0102","방우콘 + 매입접지 + 2구 250V",{"$nulls":4},"59350317208","방우콘센트","매입-접지형, 250V 2구","개","1","1","3"]
["P0102","시스템 + 박스 + FLOOR 용",null,"시스템 박스 ACCESS FLOOR 용","3","3","59350067041","시스템 박스","ACCESS FLOOR 용","개","1","1","3"]
[]
[]
[null,"공종명Line",null,"1.전기공사::1-2.전열설비공사::전열설비"]
["번호","공종코드","구분","산 출 목 록","산 출 수 식","수식계","코드","명칭","규격","단위","단위수식","단위계","계"]
[]
["P0102","시스템박스 타공+ 바닥까기 + 개소","◀앞 장에서 연결",{"$nulls":3},"MM879531607","시스템박스 타공","바닥까기","개소","1","1","3"]
["P0102",null,null,"────────────────────"]
["P0102",null,null,"☞ NR9"]
["P0102","전선관 + (KS) + CD 16c",null,"CD16C (HFIX 4sq x2, E-4)","(5)+1+1+6+2+↓1.2","16.2","59753097002","합성수지제 가요전선관","CD-난연성 16㎜","M","1","1","16.2"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","32.4"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","16.2"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",null,"      (HFIX 4sq x2, E-4)여유","0.3*5","1.5","E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","3"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","1.5"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)TRAY","5+7+3+20+16+↑1.5","52.5","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","52.5"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)여유","1","1","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","스위치 + 1구 박스 + 54mm",null,"콘센트 매입-접지형,250V 2구(1G)","1","1","59753777102","스위치박스","1 개용 54 mm","개","1","1","1"]
["P0102","박스보강 + 1구용",{"$nulls":4},"MM300003701","박스보강비","1 구용","개소","1","1","1"]
["P0102","콘센트 + 매입2구E + 250V",{"$nulls":4},"59350317206","콘센트","매입-접지형, 250V 2구","개","1","1","1"]
["P0102","시스템 + 박스 + FLOOR 용",null,"시스템 박스 ACCESS FLOOR 용","4","4","59350067041","시스템 박스","ACCESS FLOOR 용","개","1","1","4"]
["P0102","시스템박스 타공+ 바닥까기 + 개소",{"$nulls":4},"MM879531607","시스템박스 타공","바닥까기","개소","1","1","4"]
["P0102",null,null,"────────────────────"]
["P0102",null,null,"☞ NR10"]
["P0102","전선관 + (KS) + CD 16c",null,"CD16C (HFIX 4sq x2, E-4)","(2)+3+3+3","11","59753097002","합성수지제 가요전선관","CD-난연성 16㎜","M","1","1","11"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","22"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","11"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",null,"      (HFIX 4sq x2, E-4)여유","0.3*4","1.2","E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","2.4"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","1.2"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)TRAY","5+3+3+7+6+7+3+20+16+↑1.5","71.5","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","71.5"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)여유","1","1","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","시스템 + 박스 + FLOOR 용",null,"시스템 박스 ACCESS FLOOR 용","4","4","59350067041","시스템 박스","ACCESS FLOOR 용","개","1","1","4"]
["P0102","시스템박스 타공+ 바닥까기 + 개소",{"$nulls":4},"MM879531607","시스템박스 타공","바닥까기","개소","1","1","4"]
["P0102",null,null,"────────────────────"]
["P0102",null,null,"☞ NR11"]
["P0102","전선관 + (KS) + CD 16c",null,"CD16C (HFIX 4sq x2, E-4)","(5)+3.5+2+2.5+2+2.5+2+2.5+↓0.5*15","29.5","59753097002","합성수지제 가요전선관","CD-난연성 16㎜","M","1","1","29.5"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","59"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","29.5"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",null,"      (HFIX 4sq x2, E-4)여유","0.3*8","2.4","E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","4.8"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","2.4"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)TRAY","5+3+3+7+6+7+3+20+16+↑1.5","71.5","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","71.5"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)여유","1","1","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","스위치 + 1구 박스 + 54mm",null,"콘센트 매입-접지형,250V 2구(1G)","1","1","59753777102","스위치박스","1 개용 54 mm","개","1","1","1"]
["P0102","박스보강 + 1구용","뒷 장으로 연결▶",{"$nulls":3},"MM300003701","박스보강비","1 구용","개소","1","1","1"]
[]
[]
[null,"공종명Line",null,"1.전기공사::1-2.전열설비공사::전열설비"]
["번호","공종코드","구분","산 출 목 록","산 출 수 식","수식계","코드","명칭","규격","단위","단위수식","단위계","계"]
[]
["P0102","콘센트 + 매입2구E + 250V","◀앞 장에서 연결",{"$nulls":3},"59350317206","콘센트","매입-접지형, 250V 2구","개","1","1","1"]
["P0102","스위치 + 2구 박스 + 54mm",null,"콘센트 매입-접지형,250V 2구(2G)","7","7","59753777111","스위치박스","2 개용 54 mm","개","1","1","7"]
["P0102","박스커버 + 4 각 + 승압용",{"$nulls":4},"59753767321","아우트렛박스 커버","커버, 4각, 승압용","개","1","1","7"]
["P0102","박스보강 + 1구용",{"$nulls":4},"MM300003701","박스보강비","1 구용","개소","1","1","7"]
["P0102","콘센트 + 매입2구E + 250V",{"$nulls":4},"59350317206","콘센트","매입-접지형, 250V 2구","개","1","1","7"]
["P0102",null,null,"────────────────────"]
["P0102",null,null,"☞ NR12"]
["P0102","전선관 + (KS) + CD 16c",null,"CD16C (HFIX 4sq x2, E-4)","(3)+6+1+1+2+2+3+1+↓0.5*2","20","59753097002","합성수지제 가요전선관","CD-난연성 16㎜","M","1","1","20"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","40"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","20"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",null,"      (HFIX 4sq x2, E-4)여유","0.3*8","2.4","E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","4.8"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","2.4"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)TRAY","8+↑1.5","9.5","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","9.5"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)여유","1","1","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","스위치 + 2구 박스 + 54mm",null,"콘센트 매입-접지형,250V 2구(2G)","1","1","59753777111","스위치박스","2 개용 54 mm","개","1","1","1"]
["P0102","박스커버 + 4 각 + 승압용",{"$nulls":4},"59753767321","아우트렛박스 커버","커버, 4각, 승압용","개","1","1","1"]
["P0102","박스보강 + 1구용",{"$nulls":4},"MM300003701","박스보강비","1 구용","개소","1","1","1"]
["P0102","콘센트 + 매입2구E + 250V",{"$nulls":4},"59350317206","콘센트","매입-접지형, 250V 2구","개","1","1","1"]
["P0102","시스템 + 박스 + FLOOR 용",null,"시스템 박스 ACCESS FLOOR 용","7","7","59350067041","시스템 박스","ACCESS FLOOR 용","개","1","1","7"]
["P0102","시스템박스 타공+ 바닥까기 + 개소",{"$nulls":4},"MM879531607","시스템박스 타공","바닥까기","개소","1","1","7"]
["P0102",null,null,"────────────────────"]
["P0102",null,null,"☞ NR13"]
["P0102","전선관 + (KS) + CD 16c",null,"CD16C (HFIX 4sq x2, E-4)","(8)+2+3+3+3+1.5+↓0.5*10+0.9*2","27.3","59753097002","합성수지제 가요전선관","CD-난연성 16㎜","M","1","1","27.3"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","54.6"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","27.3"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",null,"      (HFIX 4sq x2, E-4)여유","0.3*8","2.4","E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","4.8"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","2.4"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)TRAY","9+↑1.5","10.5","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","10.5"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)여유","1","1","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","스위치 + 2구 박스 + 54mm",null,"콘센트 매입-접지형,250V 2구(2G)","1","1","59753777111","스위치박스","2 개용 54 mm","개","1","1","1"]
["P0102","박스커버 + 4 각 + 승압용",{"$nulls":4},"59753767321","아우트렛박스 커버","커버, 4각, 승압용","개","1","1","1"]
["P0102","박스보강 + 1구용",{"$nulls":4},"MM300003701","박스보강비","1 구용","개소","1","1","1"]
["P0102","콘센트 + 매입2구E + 250V",{"$nulls":4},"59350317206","콘센트","매입-접지형, 250V 2구","개","1","1","1"]
["P0102","스위치 + 2구 박스 + 54mm",null,"방우콘센트 매입-접지형,250V 2구(2G)","5","5","59753777111","스위치박스","2 개용 54 mm","개","1","1","5"]
["P0102","박스커버 + 4 각 + 승압용",{"$nulls":4},"59753767321","아우트렛박스 커버","커버, 4각, 승압용","개","1","1","5"]
["P0102","박스보강 + 1구용",{"$nulls":4},"MM300003701","박스보강비","1 구용","개소","1","1","5"]
["P0102","방우콘 + 매입접지 + 2구 250V",{"$nulls":4},"59350317208","방우콘센트","매입-접지형, 250V 2구","개","1","1","5"]
["P0102","시스템 + 박스 + FLOOR 용",null,"시스템 박스 ACCESS FLOOR 용","2","2","59350067041","시스템 박스","ACCESS FLOOR 용","개","1","1","2"]
[]
[]
[null,"공종명Line",null,"1.전기공사::1-2.전열설비공사::전열설비"]
["번호","공종코드","구분","산 출 목 록","산 출 수 식","수식계","코드","명칭","규격","단위","단위수식","단위계","계"]
[]
["P0102","시스템박스 타공+ 바닥까기 + 개소","◀앞 장에서 연결",{"$nulls":3},"MM879531607","시스템박스 타공","바닥까기","개소","1","1","2"]
["P0102",null,null,"────────────────────"]
["P0102",null,null,"☞ NR14"]
["P0102","전선관 + (KS) + CD 16c",null,"CD16C (HFIX 4sq x2, E-4)","(9)+↓0.5","9.5","59753097002","합성수지제 가요전선관","CD-난연성 16㎜","M","1","1","9.5"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","19"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","9.5"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",null,"      (HFIX 4sq x2, E-4)여유","0.3","0.3","E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","0.6"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","0.3"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)TRAY","9+↑1.5","10.5","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","10.5"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)여유","1","1","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","스위치 + 1구 박스 + 54mm",null,"방우콘센트 매입-접지형,250V 2구(1G)","1","1","59753777102","스위치박스","1 개용 54 mm","개","1","1","1"]
["P0102","박스보강 + 1구용",{"$nulls":4},"MM300003701","박스보강비","1 구용","개소","1","1","1"]
["P0102","방우콘 + 매입접지 + 2구 250V",{"$nulls":4},"59350317208","방우콘센트","매입-접지형, 250V 2구","개","1","1","1"]
["P0102",null,null,"────────────────────"]
["P0102",null,null,"☞ NR15"]
["P0102","전선관 + (노출) + ST 16c",null,"ST16C (HFIX 4sq x2, E-4)PH","(17)+1","18","59750337011","강제전선관(노출)","아연도 16 mm","M","1","1","18"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","36"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","18"]
["P0102","파이프 + 행거 + 16c",{"$nulls":4},"56950120016","파이프행가","16 C","식","0.67","0.67","12.06"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",null,"      (HFIX 4sq x2, E-4)여유","0.3*2","0.6","E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","1.2"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","0.6"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)TRAY","9+↑1.5","10.5","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","10.5"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)여유","1","1","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","Junction + BOX",null,"전동블라인드용BOX","1","1","61455137894","정션 박스","100*100*50","EA","1","1","1"]
["P0102","Junction + BOX",null,"자동문BOX","1","1","61455137894","정션 박스","100*100*50","EA","1","1","1"]
["P0102",null,null,"────────────────────"]
["P0102",null,null,"☞ NR16"]
["P0102","전선관 + (KS) + CD 16c",null,"CD16C (HFIX 4sq x2, E-4)","8","8","59753097002","합성수지제 가요전선관","CD-난연성 16㎜","M","1","1","8"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","16"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","8"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",null,"      (HFIX 4sq x2, E-4)여유","0.3","0.3","E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","0.6"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","0.3"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)TRAY","6+↑1.5","7.5","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","7.5"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)여유","1","1","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","스위치 + 1구 박스 + 54mm",null,"콘센트 매입-접지형,250V 2구(1G)","1","1","59753777102","스위치박스","1 개용 54 mm","개","1","1","1"]
["P0102","박스보강 + 1구용",{"$nulls":4},"MM300003701","박스보강비","1 구용","개소","1","1","1"]
["P0102","콘센트 + 매입2구E + 250V","뒷 장으로 연결▶",{"$nulls":3},"59350317206","콘센트","매입-접지형, 250V 2구","개","1","1","1"]
[]
[]
[null,"공종명Line",null,"1.전기공사::1-2.전열설비공사::전열설비"]
["번호","공종코드","구분","산 출 목 록","산 출 수 식","수식계","코드","명칭","규격","단위","단위수식","단위계","계"]
[]
["P0102",null,null,"────────────────────"]
["P0102",null,null,"☞ NR17"]
["P0102","전선관 + (KS) + CD 16c",null,"CD16C (HFIX 4sq x2, E-4)","9","9","59753097002","합성수지제 가요전선관","CD-난연성 16㎜","M","1","1","9"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","18"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","9"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",null,"      (HFIX 4sq x2, E-4)여유","0.3","0.3","E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","0.6"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","0.3"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)TRAY","6+↑1.5","7.5","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","7.5"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)여유","1","1","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","스위치 + 1구 박스 + 54mm",null,"콘센트 매입-접지형,250V 2구(1G)","1","1","59753777102","스위치박스","1 개용 54 mm","개","1","1","1"]
["P0102","박스보강 + 1구용",{"$nulls":4},"MM300003701","박스보강비","1 구용","개소","1","1","1"]
["P0102","콘센트 + 매입2구E + 250V",{"$nulls":4},"59350317206","콘센트","매입-접지형, 250V 2구","개","1","1","1"]
["P0102",null,null,"────────────────────"]
["P0102",null,null,"☞ NR18"]
["P0102","전선관 + (KS) + CD 16c",null,"CD16C (HFIX 4sq x2, E-4)","(2)+2+1+7.5+3.5+5.5+3.5+2+3","30","59753097002","합성수지제 가요전선관","CD-난연성 16㎜","M","1","1","42.5"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",null,null,"↓0.5*6+↑3.5*2+↓0.5*5","12.5","E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","85"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","42.5"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",null,"      (HFIX 4sq x2, E-4)여유","0.3*9","2.7","E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","2","2","5.4"]
["P0102","전선 + HFIX + 2.25mm",{"$nulls":4},"E1450667003","450/750V 내열비닐절연전선","HFIX 2.25mm(4㎟)","M","1","1","2.7"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)TRAY","5+↑1.5","6.5","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","6.5"]
["P0102","케이블 + F-CV + 4_㎟/2c",null,"      (F-CV 4sq/2C x1, E-4)여유","1","1","E1450287522","폴리에틸렌 난연케이블","0.6/1kv F-CV 2C×4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","접지전선 + F-GV + 4_㎟",{"$nulls":4},"E1450927202","접지용비닐절연전선(F-GV)","4㎟","M","1","1","1"]
["P0102","스위치 + 1구 박스 + 54mm",null,"콘센트 매입-접지형,250V 2구(1G)","1","1","59753777102","스위치박스","1 개용 54 mm","개","1","1","1"]
["P0102","박스보강 + 1구용",{"$nulls":4},"MM300003701","박스보강비","1 구용","개소","1","1","1"]
["P0102","콘센트 + 매입2구E + 250V",{"$nulls":4},"59350317206","콘센트","매입-접지형, 250V 2구","개","1","1","1"]
["P0102","스위치 + 2구 박스 + 54mm",null,"콘센트 매입-접지형,250V 2구(2G)","6","6","59753777111","스위치박스","2 개용 54 mm","개","1","1","6"]
["P0102","박스커버 + 4 각 + 승압용",{"$nulls":4},"59753767321","아우트렛박스 커버","커버, 4각, 승압용","개","1","1","6"]
["P0102","박스보강 + 1구용",{"$nulls":4},"MM300003701","박스보강비","1 구용","개소","1","1","6"]
["P0102","콘센트 + 매입2구E + 250V",{"$nulls":4},"59350317206","콘센트","매입-접지형, 250V 2구","개","1","1","6"]
["P0102","시스템 + 박스 + FLOOR 용",null,"시스템 박스 ACCESS FLOOR 용","1","1","59350067041","시스템 박스","ACCESS FLOOR 용","개","1","1","1"]
["P0102","시스템박스 타공+ 바닥까기 + 개소",{"$nulls":4},"MM879531607","시스템박스 타공","바닥까기","개소","1","1","1"]
["P0102","Junction + BOX",null,"자동문BOX","1","1","61455137894","정션 박스","100*100*50","EA","1","1","1"]
["P0102"]
["P0102"]
["P0102"]
["P0102"]
["P0102"]
["P0102"]
["P0102"]
[]
[]
[null,"공종명Line",null,"1.전기공사::1-3.조명제어설비공사::P/S"]
["번호","공종코드","구분","산 출 목 록","산 출 수 식","수식계","코드","명칭","규격","단위","단위수식","단위계","계"]
[]
["P0103",null,null,"━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━"]
["P0103",null,null,"              [ 지상17층 ]"]
["P0103",null,null,"            [ TO : LCP-17 ]"]
["P0103",null,null,"━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━"]
["P0103","전선관 + (노출) + ST 22c",null,"ST22C (F-CVV-S 1.5sq/2C x1)PH","17","17","59750337012","강제전선관(노출)","아연도 22 mm","M","1","1","17"]
["P0103","난연제어 + F-CVV-S + 1.5_㎟/2c",{"$nulls":4},"E1450358401","난연제어케이블","F-CVV-S, 2Cx1.5㎟","M","1","1","17"]
["P0103","파이프 + 행거 + 22c",{"$nulls":4},"56950120022","파이프행가","22 C","식","0.67","0.67","11.39"]
["P0103","전선관 + (KS) + CD 22c",null,"CD22C (F-CVV-S 1.5sq/2C x1)벽체","↑2.8+↓2.5","5.3","59753097003","합성수지제 가요전선관","CD-난연성 22㎜","M","1","1","5.3"]
["P0103","난연제어 + F-CVV-S + 1.5_㎟/2c",{"$nulls":4},"E1450358401","난연제어케이블","F-CVV-S, 2Cx1.5㎟","M","1","1","5.3"]
["P0103","난연제어 + F-CVV-S + 1.5_㎟/2c",null,"      (F-CVV-S 1.5sq/2C x1)여유","0.3+1","1.3","E1450358401","난연제어케이블","F-CVV-S, 2Cx1.5㎟","M","1","1","1.3"]
["P0103","스위치 + 2구 박스 + 54mm",null,"프로그램스위치 1회로","1","1","59753777111","스위치박스","2 개용 54 mm","개","1","1","1"]
["P0103","박스보강 + 1구용",{"$nulls":4},"MM300003701","박스보강비","1 구용","개소","1","1","1"]
["P0103","Junction + BOX",null,"Junction BOX","1","1","61455137894","정션 박스","100*100*50","EA","1","1","1"]
["P0103","풀박스 + 200x200 + 100",null,"풀박스 200x200x100","1","1","59753857061","풀박스","200×200×100","개","1","1","1"]
["P0103",null,null,"────────────────────"]
["P0103","전선관 + (노출) + ST 22c",null,"ST22C (F-CVV-S 1.5sq/2C x1)PH","24.5","24.5","59750337012","강제전선관(노출)","아연도 22 mm","M","1","1","24.5"]
["P0103","난연제어 + F-CVV-S + 1.5_㎟/2c",{"$nulls":4},"E1450358401","난연제어케이블","F-CVV-S, 2Cx1.5㎟","M","1","1","24.5"]
["P0103","파이프 + 행거 + 22c",{"$nulls":4},"56950120022","파이프행가","22 C","식","0.67","0.67","16.415"]
["P0103","전선관 + (KS) + CD 22c",null,"CD22C (F-CVV-S 1.5sq/2C x1)벽체","↑2.8+↓2.5","5.3","59753097003","합성수지제 가요전선관","CD-난연성 22㎜","M","1","1","5.3"]
["P0103","난연제어 + F-CVV-S + 1.5_㎟/2c",{"$nulls":4},"E1450358401","난연제어케이블","F-CVV-S, 2Cx1.5㎟","M","1","1","5.3"]
["P0103","난연제어 + F-CVV-S + 1.5_㎟/2c",null,"      (F-CVV-S 1.5sq/2C x1)여유","0.3+1","1.3","E1450358401","난연제어케이블","F-CVV-S, 2Cx1.5㎟","M","1","1","1.3"]
["P0103","스위치 + 2구 박스 + 54mm",null,"프로그램스위치 5회로","1","1","59753777111","스위치박스","2 개용 54 mm","개","1","1","1"]
["P0103","박스보강 + 1구용",{"$nulls":4},"MM300003701","박스보강비","1 구용","개소","1","1","1"]
["P0103","Junction + BOX",null,"Junction BOX","1","1","61455137894","정션 박스","100*100*50","EA","1","1","1"]
["P0103"]
["P0103"]
["P0103"]
["P0103"]
["P0103"]
["P0103"]
["P0103"]
["P0103"]
["P0103"]
["P0103"]
["P0103"]
["P0103"]
["P0103"]
["P0103"]
["P0103"]
["P0103"]

{"sheet":"사용설명","index":3,"n_rows":18,"n_cols":2,"rows_kept":18}
[null,"** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **"]
["1.","산출 양식은 공식이 연결되어 있지 않습니다."]
[null,"수정 작업은 본 프로그램에서 하신 후 다시 작성(엑셀파일) 하십시오."]
["2.","본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오."]
["3.","페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오."]
{"$rows_empty":11}
[null,"a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다."]
[null,"b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다."]